Pytania i odpowiedzi uszczegóławiające z poprzedniego postępowania stanowiące integralną część SWZ.

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie jaki gatunek drewna należy zastosować na pomostach?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający wskazuje, że dla pomostów należy zastosować drewno dębowe min kl. D30.*

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie iż piasek z ukopu jest Inwestora i nie będzie podlegał dodatkowej opłacie. Po stronie Wykonawcy należy doliczyć załadunek i transport na odległość do 100 km zgodnie z opisem przedmiaru?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający potwierdza, iż piasek z ukopu jest Inwestora i nie będzie podlegał dodatkowej opłacie.*

**Pytanie nr 3**

Informujemy iż wskazane w projekcie palmy, nie nadają się na zewnątrz są to palmy wewnętrzne, narażone na ekspozycję zewnętrzną stracą kolor i swoje właściwości wytrzymałościowe?

Co będzie się wiązało z utratą gwarancji.

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający wskazuje, że palmy w projekcie są przykładowe, należy zamontować palmy przeznaczone na zewnątrz.*

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie iż należy wycenić palmy wskazane w projekcie. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kartę katalogową wraz z opisem palm nadających się na zewnątrz?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający wskazuje, że palmy w projekcie są przykładowe, należy zamontować palmy przeznaczone na zewnątrz.*

**Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie iż ogrodzenie ma zostać zainstalowane bez łącznika i deski betonowej?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający potwierdza, iż ogrodzenie ma zostać zainstalowane bez łącznika i deski betonowej.*

**Pytanie nr 6**

Prosimy o informację czy pozyskaną ziemię z korytowania będzie można rozdysponować po terenie, czy należy wycenić wywiezienie ?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający potwierdza, że pozyskaną ziemię można rozdysponować na pobliskim terenie*

**Pytanie nr 7**

Prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakiego gatunku drewna należy wykonać wiatę, parasole oraz wiatę z altaną.

***Odpowiedź****:*

*Altana na plaży hawajskiej ma zostać wykonana z drewna dębowego klasy min. D30.*

*parasole plażowe należy wykonać z drewna dębowego klasy min. D30.*

*Altanę do przebierania ma zostać wykonana z drewna iglastego klasy min. C24.*

*Wiatę na kajaki należy wykonać z drewna iglastego klasy min. C24.*

**Pytanie nr 8**

Prosimy o potwierdzenie iż do wyceny do oznakowania kąpieliska należy przyjąć 240 mb linki z pływakami?

***Odpowiedź****:*

*Zamawiający potwierdza, że do wyceny do oznakowania kąpieliska należy przyjąć 240 mb linki z pływakami.*