**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

45233000-9 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANŻA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA

Odbudowa drogi gminnej nr 110139 L od km 1+350 do km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

DROGAGMINNA NR 110139L W TWORYCZOWIE

GMINA SUŁÓW

SUŁÓW63, 22-448 SUŁÓW

DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 10.03.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Projektowane zadanie położone jest na terenie Gminy Sułów, na sieci dróg administrowanych przez gminę. Rea­lizowane będzie w oparciu o szczegółową specyfikację techniczna dla robót drogowych.

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (Dz. U. nr 130 z dnia 08.06.2004 r), metodą kalkulacji uproszczonej, z zastosowaniem cen jednostkowych średnich, (wg. Biuletynu zagregowanego BCD, BCA, BCO "Sekocenbud" za 2-gie półrocze 2007 r.),

Skład kosztorysu:

* strona tytułowa str. 1
* charakterystyka zadania str.2
* przedmiar str 3

- kosztorys str.4

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej nr 110139 L od km 1+350 do km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podsta­wa** | **Opis** | **Jedn. obm.** | **Ilość** |
| **1.** | Roboty budowlane | |  |  |
| 1 | **KNNR1 0111-01** | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,636 |
| 2 | **KNNR 2-01 0206-04** | Roboty ziemne wykon. Koparkami posiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr. Kat.III z transportem urobku sam. Samowyładowczym na odleglośc 1 km | m3 | 300 |
| 3 | **KNNR 6 0107-02** | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr ponad 12 cm | m3 | 259,5 |
|  |
| 4 | **KNNR 6 1005-07** | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 2035 |
| 6 | **KNNR6 0308-03 + KNNR6 0308-030805** | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1908 |
|  |
|  | |

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Odbudowa drogi gminnej nr 110139 L od km 1+350 do km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podsta­wa** | **Opis** | **Jedn. obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1.** | Roboty budowlane | |  |  |  | |
| 1 | **KNNR1 0111-01** | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,636 |  |  |
| 2 | **KNNR 2-01 0206-04** | Roboty ziemne wykon. Koparkami posiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 w gr. Kat.III z transportem urobku sam. Samowyładowczym na odleglośc 1 km | m3 | 300 |  |  |
| 3 | **KNNR 6 0107-02** | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr ponad 12 cm | m3 | 259,5 |  |  |
|  |
| 4 | **KNNR 6 1005-07** | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | 2035 |  |  |
| 6 | **KNNR6 0308-03 + KNNR6 0308-030805** | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-as-faltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 1908 |  |  |
|  |
|  | |  | | **Razem:** | |  |
| **VAT- 23%** | |  |
|  | |  | | **WARTOŚĆ** | |  |
| **OGÓŁEM** | |
|  | |  | |  | |

|  |
| --- |
|  |