Wyjaśnienia do projektu budowlanego

Ad 11. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotła o mocy od 25 – 2000 kW.

a) przedmiot zamówienia nie obejmuje dostosowania obecnego pomieszczenia kotłowni do wymogów normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania”. W istniejącym pomieszczeniu kotłowni znajduje się studzienka. Montowanie zlewu nie jest wymagane.

b) Zamawiający wymaga, aby w istniejącym pomieszczeniu na paliwo wykonać zbiornik – magazyn na pelet o pojemności od 3 – 5 ton.

Ad 5. Parametry techniczne projektowanego typu kotła.

Wysokość komina wynosi 10 m, wymiary wewnątrz istniejącego komina spalinowego wynoszą 26cm x 44cm. Wkład kominowy należy dostosować do podanych wymiarów bez konieczności frezowania.