|  |  |
| --- | --- |
| tede1.jpg | BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE TeDe  Piotr Droździel ul. Orzeszkowej 64; 23-400 Biłgoraj;  tel. 605 255 383 NIP 918-197-55-13 |
| **INWESTOR:** | **GMINA SUŁÓW**  SUŁÓW 63  22-448SUŁÓW |
| **SCENA MOBILNA ZEWNĘTRZNA** | |
| **NAZWA INWESTYCJI:**  **BUDYNEK:**  **LOKALIZACJA:** | REMONT BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNE W SUŁOWIE  ZLEWNIA MLEKA    Dz. nr 412/1; 412/3; 415/2; 415/3; 413/6; jednostka 062012\_2 Sułów |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **BRANŻA/FUNKCJA** | **Imię i nazwisko** | **Uprawnienia budowlane** | **Podpis** | | Projektant | mgr inż. Piotr Droździel | LUB/0364/PWBKb/15  uprawnia budowlane do projektowania i kierowania robotamibezograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej |  | |  |  |  |  | | |
| Biłgoraj, dnia 01.2018r | |

**SCENA ZEWNĘTRZNA – MOBILNA DAWNA ZLEWNIA MLEKA**

Montaż sceny zewnętrznej mobilnej – scena z zadaszeniem składana na przyczepę samojezdna.

1. Dostawę sceny plenerowej o szerokości po rozłożeniu od 7,5 do 8,0m, głębokość od 6 do 6,5m I spełniającej następujące parametry:

* Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej, wykonane z materiałów antypoślizgowej I wodoodpornej,
* Obciążenie podłogi – min. 500kg/m2,
* Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego, o płynnej regulacji wysokości w zakresie od 0,6 do 1,0 m,
* Barierki aluminiowe z trzech stron sceny,
* Uchwyty mocujace barierki.

1. Dostawę zadaszenia o następujących parametrach:

* Unoszone za pomocą ręcznych wyciągarek łańcuchowych o udźwigu 500 kg każda 8x6x5m
* Pokrycie dachu – plandeka PCV, o gramaturze min. 650 g/m2, posiadającym attest na trudnopalność,
* Konstrukcja aluminiowa, kratownice, grugobość ścian min. 3 mm,
* Horyzonty z trzech stron sceny ( siatki ochronne o min. 50% przepuszczalności powietrza).

1. Dostawa schodów przegubowych z dwoma poręczami, wykonane z wytrzymałęgo profilu aluminiowego, stopnie schodowe wykonane ze sklejki antypoślizgowej.