Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:  „Zakup mikrobusa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach do przewozu osób z niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar D” 
Marka oferowanego samochodu……………………………………………………………………… 
Model oferowanego samochodu: ……………………………………………………………………
	L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne)
	TAK/NIE1
	Parametry oferowane1

	1. 
	Samochód fabrycznie nowy przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) w tym co najmniej jednej na wózku inwalidzkim,   
	
	

	2. 
	Rok produkcji:  co najmniej 2025 rok
	
	

	3. 
	Kolor nadwozia fabryczny
	
	

	4. 
	Lakier metalizowany  
	
	

	5. 
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące bez limitu km (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne)  
	
	

	6. 
	Gwarancja co najmniej 24 miesiące (na powłokę lakierniczą)
	
	

	7. 
	Gwarancja co najmniej 120 miesięcy (na perforację blach nadwozia)
	
	

	8. 
	Silnik o mocy nie mniejszej niż 150 KM
	
	

	9. 
	Silnik spełniający normę emisji spalin: Euro 6
	
	

	10. 
	Pojemność silnika min. 1800 cm3   
	
	

	11. 
	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna 6-biegowa + bieg wsteczny   
	
	

	12. 
	Liczba osi – 2
	
	

	13. 
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
	
	

	14. 
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie więcej niż 3500 kg
	
	

	15. 
	Rozstaw osi minimum 3000 mm
	
	

	16. 
	Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem pilotem
	
	

	17. 
	Immobiliser w kluczyku
	
	

	18. 
	Alarm przeciwwłamaniowy
	
	

	19. 
	Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS, ASR, ESP
	
	

	20. 
	Tempomat
	
	

	21. 
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	
	

	22. 
	System wspomagający pokonywanie podjazdów
	
	

	23. 
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń
	
	

	24. 
	Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
	
	

	25. 
	Siedzenia: ilość 8 + kierowca, wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, sygnalizacja niezapiętych pasów kierowcy                       i pasażera. Możliwość szybkiego demontażu trzeciego rzędu siedzeń + uchylny 2 rząd ułatwiający pasażerom wchodzenie do 3 rzędu 
Dla tylnych siedzeń pasażerów preferowany układ pojedynczych niezależnych foteli
	
	

	26. 
	Uchwyt umożliwiający bezpieczne wsiadanie              i wysiadanie osób z pojazdu zamontowany przy bocznych drzwiach przesuwnych
	
	

	27. 
	Podest ułatwiający wsiadanie do samochodu
	
	

	28. 
	Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją wysokości
	
	

	29. 
	Kierownica z regulacją położenia 
	
	

	30. 
	Klimatyzacja dwustrefowa dla przedziału kierowcy i strefy pasażerskiej 
	
	

	31. 
	Elektryczne podnoszenie szyb przednich
	
	

	32. 
	Szyby tylne przyciemniane ogrzewane z wycieraczkami 
	
	

	33. 
	Wycieraczki szyby przedniej automatyczne z czujnikiem deszczu
	
	

	34. 
	Uchylne okna w drugim rzędzie
	
	

	35. 
	Szyby boczne przyciemniane fabrycznie   
	
	

	36. 
	Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie
	
	

	37. 
	System wspomagania parkowania – czujniki parkowania z kamerą cofania
	
	

	38. 
	Światła do jazdy dziennej w technologii LED
	
	

	39. 
	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie  z czujnikiem zmierzchu
	
	

	40. 
	Drzwi tylne dzielone symetrycznie o kącie otwarcia 90-180 stopni, przeszklone  
	
	

	41. 
	Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone ręcznie lub automatycznie przed otwarciem podczas jazdy  
	
	

	42. 
	Boczne drzwi przesuwne, przeszklone
	
	

	43. 
	Najazd inwalidzki z bieżnią antypoślizgową 
	
	

	44. 
	Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażerskiej i w przedziale bagażowym
	
	

	45. 
	Radio fabryczne lub zalecane przez producenta             z głośnikami z przodu i z tyłu z systemem bezprzewodowej obsługi telefonu Bluetooth
	
	

	46. 
	Komputer pokładowy z menu po polsku
	
	

	47. 
	Port USB w konsoli środkowej
	
	

	48. 
	Trójkąt ostrzegawczy
	
	

	49. 
	Gaśnica minimum 2 kg
	
	

	50. 
	Apteczka typu samochodowego
	
	

	51. 
	Komplet kół zimowych z felgami stalowymi                        i kołpakami  
	
	

	52. 
	Pełnowymiarowe koło zapasowe  
	
	

	53. 
	Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół
	
	

	54. 
	Oznakowanie pojazdu zgodne z wymaganiami dla osób niepełnosprawnych
	
	

	55. 
	Pojazd musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, umożliwiające jego pierwszą rejestrację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności odpowiednie świadectwo zgodności wraz z wymaganym oświadczeniem zawierającym dane i informacje niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu albo inny właściwy dokument dopuszczenia pojazdu przewidziany przepisami prawa.
Dokumentacja musi odpowiadać rzeczywistym parametrom i konfiguracji pojazdu po wykonaniu przystosowania do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
	
	

	56. 
	Atestowane mocowanie do wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim)   
	
	

	57. 
	Podłoga łatwo zmywalna antypoślizgowa, wzmocniona przystosowana do montażu wózka inwalidzkiego
	
	

	58. 
	Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wykonanej adaptacji do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jego przeprowadzenie jest wymagane obowiązującymi przepisami.
Wykonawca przekaże również dokumentację techniczną potwierdzającą prawidłowość wykonania przystosowania pojazdu, w szczególności dotyczącą najazdu, mocowań wózka inwalidzkiego oraz systemów zabezpieczenia pasażera poruszającego się na wózku.
	
	

	59. 
	Tapicerka w kolorze ciemnym
	
	

	60. 
	Hak – Moduł 13 PIN 
	
	

	61. 
	Minimum 16-calowe felgi aluminiowe lub stalowe
	
	

	62. 
	Dodatkowe kierunkowskazy z tyłu  
	
	




[bookmark: _GoBack]¹ Wykonawca ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane” oraz „TAK/NIE”. W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać konkretne wartości lub opisy rozwiązań (nie tylko „TAK”).

